{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["电器产品"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"电器产品","index":0,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,7,0],[2,1,7,1],[8,0,8,5],[8,6,8,7]]}
["空调采购"]
["序号","项目名称","规格","单位","数量","单价（元）","合计（元）","技术参数"]
["1","空调","KFR-72LW/BP2DN8Y-PA401(3)","台",4,2680,{"$f":"E3*F3","v":10720},"  空调类型：壁挂式空调   冷暖类型：冷暖型  变频/定频：变频  空调匹数：1.5P  能效比：4.28  能效等级：三级能效  控制方式：遥控  应用场景：家用 制冷剂：R32    制冷量：3500W   制冷功率：980W   制热量：4600W    制热功率：1 300W   室内机噪音：24-37-42dB    室外机噪音：52dB   扫风方式：上下扫风    特色功能：自动清洁、自动除霜    其他：室内机尺寸870×275×205mm、室外机尺寸820×555×303mm                                保修政策：全国联保，享受三包服务   质保时间：6年     质保备注： 整机6年，压缩机及关键零部件包修6年  "]
[null,null,"KFR-35GW/BDN8Y-DH400(3)A","台",25,5600,140000,"空调类型：立柜式    冷暖类型：冷暖型      变频/定频：变频     空调匹数：大3.0P     能效比：3.56        能效等级：三级能效\n控制方式：遥控方式        应用场景：家用客厅                       制冷剂：R32    制冷量：7290W   制冷功率：2700W（280-3300）W   制热量：9410W   制热功率：2700（280-3300）+2400W   室内机噪音：22-42-47dB   室外机噪音：56dB(A)   扫风方式：上下/左右扫风   睡眠模式：按键调节   电源   性能：220V/50Hz   空开(A)/插座(A)：32A    电源规格（MM2)：3*4.0     清洁功能:自动清洁       除霜功能 : 自动除霜      室内机尺寸:宽482mm；高1796mm；深449mm     室外机尺寸:宽940mm；高673mm；深342mm保修政策\n全国联保，享受三包服务\n质保时间:6年\n质保备注:整机6年，压缩机及关键零部件包修6年"," "]
[null,null,"挂机铜管加长","米",10,120,1200,"具体数量按实际情况增加"]
[null,null,"挂机支架","付",13,80,1040]
[null,null,"柜机铜管加长","米",5,160,800,"具体数量按实际情况增加"]
[null,null,"柜机支架","付",25,160,4000]
["以上合计（元）",{"$nulls":5},{"$f":"G4+G5+G6+G7+G8","v":{"v":147040,"d":"147,040.00"}}]